**п. 15 (б) Информация о выбросах ЗВ, оказывающих негативное влияние на ОС, и мероприятия по их сокращкению на 2013 г.**

**ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная
генерирующая компания (ТГК-13)»

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и мероприятия по их уменьшению

Экологические показатели работы за 2012 г.**

1. Объем суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил - 40, 324 тыс. т.

2. Объем сброса сточных вод составил 181,883 млн. м3, из них в подземные горизонты – 0,031 млн. м3, в поверхностные водные объекты – 181,852 млн. м3, в т.ч. нормативно чистых – 180,711 млн. м3., нормативно очищенных на очистных сооружениях механической очистки – 1,141 млн. м3.

3. Образовано отходов производства и потребления -278,173 тыс. т, в том числе золошлаковых отходов - 272,124 тыс. т, из них передано предприятиям строительной индустрии - 10,899 тыс. т.

**План природоохранных мероприятий на 2013 г.**

1. Разработка и согласование проекта установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны для Красноярской ТЭЦ-2.
2. Разработка проекта расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для Абаканской ТЭЦ с учетом ввода в эксплуатацию к/а №5.
3. Выполнение этапа строительства очистных сооружений промливневых стоков на Красноярской ТЭЦ-2.
4. Выполнение обследования заполнения золоотвала № 1 Минусинской ТЭЦ с получением рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации.
5. Выполнение этапа рекультивации золошлакоотвала на Абаканской ТЭЦ.

**ОАО «Канская ТЭЦ»
Открытое акционерное общество «Канская ТЭЦ»

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и мероприятия по их уменьшению

Экологические показатели работы за 2012 г.**

1. Объем суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил - 5, 243 тыс. т.

2. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил – 7,471 млн. м3, в т.ч. нормативно чистых - 7,471 млн. м3.

3. Образовано отходов производства и потребления – 17,032 т, в том числе золошлаковых отходов – 16, 485 тыс. т. из них передано для дальнейшего использования – 2,6 тыс. т.

**План природоохранных мероприятий на 2013 г.**

1. Ведение производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха; качеством исходной, сбросной воды; почв, снежного покрова в районе размещения отходов и т.д.

2. Передача отходов производства и потребления для дальнейшего захоронения, демеркуризации.

**ОАО «Назаровская ГРЭС»
Открытое акционерное общество «Назаровская ГРЭС»

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и мероприятия по их уменьшению

Экологические показатели работы за 2012 г.**

1. Объем суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил - 55, 001 тыс. т.

2. Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил – 360,109 млн. м3, в т.ч. нормативно чистых – 360,109 млн. м3.

3. Образовано отходов производства и потребления – 204,517 тыс. т., в том числе золошлаковых отходов – 200,259 тыс. т.

**План природоохранных мероприятий на 2013 г.**

1. Реконструкция сооружения гидрозолоудаления (золоотвал № 1).

2. Разработка проекта рекультивации опытно-промышленного участка «Ачинский» с использованием золошлаковых отходов Назаровской НРЭС.

3. Выполнение этапа рекультивации золоотвала № 2.

**ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»
Открытое акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и мероприятия по их уменьшению

Экологические показатели работы за 2012 г.**

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили - 22, 460 тыс. т.

2. Объем сброса сточных вод в поверхностный водный объект р.Енисей составил – 103, 022 млн. м3, в т.ч. нормативно чистых – 103, 022 млн. м3.

3. Образовано отходов производства и потребления – 139,713 тыс. т. , в том числе золошлаковых отходов - 136,583 тыс. т, из них передано предприятиям строительной индустрии - 33,731 тыс. т.

**План природоохранных мероприятий на 2013 г.**

1. Реконструкция батарейного циклонного уловителя к/а № 6, 7.

2. Разработка проекта (ПИР) модернизации схемы отгрузки сухой золы.