Приложение № 5 к Договору №

**Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности с субподрядчиком.**

1. **Общие положения. Обязанности.**
   1. Субподрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых им СубСубподрядчиков) системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ.
   2. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и санитарно-эпидемиологического благополучия (далее - требования ПБ).
   3. Субподрядчик, при выполнении работ в интересах Подрядчика и (или) на территории Подрядчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Подрядчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Подрядчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Субподрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
   4. Субподрядчик обязуется осуществлять достаточный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в том числе при необходимости – с постоянным присутствием представителей службы охраны труда Субподрядчика.
   5. Служба охраны труда Субподрядчика обязуется осуществлять контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работниками Субподрядчика (СубСубподрядчика).
   6. Субподрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
   7. Субподрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на объекте под роспись.
   8. Подрядчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Подрядчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории Подрядчика.
   9. Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее – Акт (Приложение 1 к настоящему Порядку взаимодействия сторон в области производственной безопасности (далее – Порядок)), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора.
   10. В случае отказа Субподрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Подрядчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Субподрядчиком (его субСубподрядчиками) требований нормативных актов по производственной безопасности.
   11. Акт проверки подрядной (субподрядной) организации с фиксацией выявленных нарушений является основанием применения к Субподрядчику штрафных санкций, предусмотренных Порядком, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Субподрядчика.
   12. Подрядчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора.
   13. На основании оформленного в соответствии с Приложением 1 Акта проверки подрядной (субподрядной) организации, Куратор по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
   14. На основании оформленного акта о несчастном случае (Н-1), произошедшем с работником (работниками) подрядной организации, куратор по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю.
   15. При неоднократности случаев нарушения требований в области производственной безопасности Договора Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Субподрядчику убытков, понесённых в связи с расторжением Договора.
   16. Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, оборудования и пр., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Субподрядчик обязуется обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников СубСубподрядчиков. Все работники Субподрядчика и СубСубподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ установленной формы.
   17. Субподрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Подрядчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
   18. Субподрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке, в соответствии с требованиями безопасности. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Субподрядчика и СубСубподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами и нормами, действующими техническими регламентами. Копии сертификатов и/или лицензий должны предоставляться представителям Подрядчика для получения разрешения на применение на территории Подрядчика.
   19. Субподрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субСубподрядчиков:

- технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;

- средствами оказания первой помощи пострадавшим;

- первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.

* 1. Субподрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Подрядчика о происшедших с его работниками и работниками СубСубподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, происшествий без последствий, опасных ситуациях, профессиональных заболеваниях, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к травмированию и/или ухудшению здоровья людей, повреждению оборудования, зданий и сооружений Подрядчика. Подробное сообщение в письменной форме Субподрядчик обязуется направлять Подрядчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
  2. Субподрядчик обязуется представлять Подрядчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Подрядчика, информацию о количестве человеко-часов, отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.
  3. Субподрядчик обязуется выполнять при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ требования, действующие у Подрядчика, и представленные на момент начала производства работ инструкции на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им СубСубподрядчиков.
  4. Субподрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, а также персонал привлекаемых их СубСубподрядчиков соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе обеспечение термостойкими комплектами при производстве работ в электроустановках и обеспечить их надлежащее использование.
  5. Обязательный перечень СИЗ для персонала Субподрядчика, а также персонала привлекаемых им СубСубподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Общества должен соответствовать нормам выдачи СИЗ, принятым у Субподрядчика (СубСубподрядчика) в соответствии с действующими НПА.
  6. Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно может быть обеспечен средствами защиты, определенными Субподрядчиком на основании перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в местах производства работ, который предоставляется Подрядчиком до начала работ.
  7. Указанный перечень не должен противоречить нормам выдачи СИЗ, утвержденным Субподрядчиком.
  8. Субподрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц к производству работ без СИЗ.
  9. Субподрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения СубСубподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников СубСубподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Подрядчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
  10. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
  11. При осуществлении деятельности в интересах Подрядчика, в том числе, на территории Подрядчика, его производственных и строительных объектах, участках работ Субподрядчик также обязан:

- создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников субподрядных организаций;

- письменно согласовать с Подрядчиком привлечение субподрядных организаций для проведения работ на территории Подрядчика;

- в случае привлечения Субподрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ Субподрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик имеет право запросить у Субподрядчика копии договоров, заключенных им с третьими лицами;

-Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей (при выделении территории по акту-допуску);

-Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток (при выделении территории по акту-допуску);

-По требованию Подрядчика, и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставлять оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке запрашиваемую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному обращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта, и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);

-Работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с действующим законодательством, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым, при необходимости, нарядом-допуском и планом (проектом) производства работ;

-Незамедлительно сообщать Подрядчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях;

-По требованию Подрядчика включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Подрядчика;

-Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и прошедший обучение, и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний;

-Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении на территории Подрядчика;

-Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности;

-Направлять на производственные объекты, участки Подрядчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы;

-Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Подрядчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства на объектах;

-Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Субподрядчиком (СубСубподрядчиком) для выполнения работ;

-В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Подрядчика;

-При возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров на территории и рабочих местах, предоставленных Субподрядчику, провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Подрядчику;

-Возместить Подрядчику причиненный по вине Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Подрядчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Подрядчиком по вине Субподрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком;

-Возместить Подрядчику все затраты, связанные с оказанием первой и медицинской помощи работникам Субподрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком, если такая помощь оказывалась Подрядчиком либо была оказана за счёт Подрядчика;

-Производить работы в пределах границ выделенных отведенных земель, участков, определенных проектной документацией и актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением на выполнение работ;

-Возместить Подрядчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Субподрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком;

-Субподрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на территории и объектах Подрядчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения договорных работ, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, Субподрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-Субподрядчик обязан своевременно уведомить Подрядчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по договору;

-В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

-Субподрядчик до начала производства любых работ на территории и объектах Подрядчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Подрядчику полную информацию о таких рисках;

-Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговлю) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Субподрядчика, субСубподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком для выполнения работ, на территории Подрядчика и других территориях или объектах, которыми Подрядчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях;

-Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов, и получения разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах;

-Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями;

-Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Субподрядчика, лицами, допущенными Субподрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Подрядчика незамедлительно извещать Подрядчика в письменной форме;

-Применять при организации и ведении работ только сертифицированные транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией и оборудованные в установленном законодательством порядке.

-Обеспечить контроль над использованием водителями Субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком, ремней безопасности во время движения транспортных средств.

-Допускать до работ на высоте, управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием, только лиц, прошедших в установленном порядке предрейсовый и после рейсовый (в случаях, установленных действующими НПА) медицинский осмотр.

-При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.

-Субподрядчик обязан по требованию сотрудника представителя подразделения охраны труда (далее по тексту - СОТ). Подрядчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Подрядчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машин и оборудование Субподрядчиков, субСубподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Субподрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Субподрядчика, субСубподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Субподрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;

-Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования;

-Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

-Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;

-Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государственной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных машин);

-Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами) только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;

-Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;

-Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;

-Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;

-Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;

-Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;

-Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или сотрудника охраны;

-Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

-Соблюдать правила перевозки опасных грузов.

-Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на энергообъектах Подрядчика.

-Обеспечить выезд работников Субподрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Подрядчика в 5-дневный срок с момента прекращения (расторжения) договора c Субподрядчиком.

- Подрядчик имеет право проводить устную проверку знаний требований охраны труда у сотрудников Субподрядчика. В случае выявления неудовлетворительного объема знаний у сотрудника Субподрядчика, Подрядчик имеет основания для удаления данного сотрудника с объекта.

- При выявлении нарушений требований охраны труда при работах на высоте Субподрядчик обязуется направлять на учебно-тренировочный полигон на курс отработки навыков безопасного выполнения работ сотрудников, нарушивших требования безопасности и ответственных за организацию безопасного выполнения работ.

- Субподрядчик обязан обеспечить постоянное нахождение не менее одного представителя подразделения охраны труда из расчета:

\* 50 работников (суммарно Субподрядчика и СубСубподрядчика) и менее – 1 инспектор;

\* более 50 работников (суммарно Субподрядчика и СубСубподрядчика) – 2 инспектора;

\* более 100 работников (суммарно Субподрядчика и СубСубподрядчика) – 3 инспектора.

- Перед началом работ Субподрядчик обязан предоставить согласованный ППР.

1. **Порядок допуска Подрядных организаций к выполнению работ**

Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям Подрядчика.

После заключения Договора Куратор по договору инициирует проведение установочного совещания с Субподрядчиком. Целью установочного совещания являются:

* определение операций и рабочих мест;
* установление эффективной коммуникации по управлению безопасностью работ;
* определение наличия/отсутствия совмещенных работ, формирование плана безопасного производства совмещенных работ;
* построение плана контроля со стороны Подрядчика и формирования отчетности по выполнению работ.

Решения, принятые на совещании, фиксируются протоколом.

**Направление Субподрядчиком письма-заявки на предоставление работникам** **организации прав в нарядно-допускной системе**

До начала выполнения работ/оказания услуг по соответствующему договору Субподрядчик должен быть письменно (или на установочном совещании) проинформирован инициатором закупки о нижеследующем порядке допуска Субподрядчика к работам/услугам или условия Договора с Субподрядчиком должны содержать следующее:

Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Заказчику утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструменте и приспособлениях, авто и спецтехники, а также иных документов, указанных в Перечне Документации, предоставляемой Субподрядчиком.

**Рассмотрение письма-заявки**

Представитель Подрядчика получает письмо-заявку от Субподрядчика и направляет данное письмо-заявку Куратору по договору с заключением о принятом решении (принять в работу/отклонить).

**Обработка и проверка письма-заявки**

Куратор по договору проверяет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения представленного Субподрядчиком письма-заявки с приложениями на предмет соответствия информации о персонале, представленной на этапе квалификации, а также проверяет документы по планируемым к применению оборудовании, инструменту и приспособлениям, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.

Если комплект документов соответствует ранее представленной информации и вышеуказанным требованиям, Куратор по договору направляет документы в подразделение СОТ.

Если комплект документов не соответствует вышеуказанным требованиям, Куратор по договору взаимодействует с Субподрядчиком по устранению несоответствий.

СОТ на основании полученного письма-заявки с приложениями и информации, полученной от Куратора по договору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проверяет документы, подтверждающие квалификацию и проверку знаний / аттестацию персонала в области производственной безопасности, документы по планируемым к применению оборудовании, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.

В случае соответствия документов вышеуказанным требованиям издает организационно-распорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной Подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала Подрядной организации с резолюцией директора/главного инженера Подрядчика на письме подрядной организации и направляет информацию Инициатору закупки.

В случае несоответствия – направляет информацию Инициатору закупки для устранения замечаний.

**Подготовка заявки на пропуск для работников Субподрядчика**

Куратор по договору после получения решения о допуске персонала Подрядной организации на энергообъект организует оформление разового пропуска для прохождения вводного инструктажа в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте.

**Проведение вводного инструктажа работникам Субподрядчика**

При первичном прибытии на объект работники Субподрядчика в сопровождении Инициатора закупки следуют в СОТ для проведения им вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности.

Вводный инструктаж проводится в соответствии с требованиями действующих НПА и НТД.

Для проведения вводного инструктажа работники Субподрядчика предъявляют: удостоверение личности (паспорт), документы, подтверждающие прохождение проверки знаний / аттестации, удостоверения на право выполнения специальных работ. Данные документы должны соответствовать документации, представленной в письме-заявке Субподрядчика. При отсутствии согласованного письма-заявки или оригинала одного из документов Субподрядчик до проведения вводного инструктажа не допускается.

Инструктаж заканчивается проверкой знаний требований охраны труда в устной форме (в соответствии с п. 23 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", вносятся записи в «Журнал вводного инструктажа по охране труда» и «Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности» (возможно ведение одного журнала).

Персонал Субподрядчика, не прошедший вводный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.

**Оформление временного пропуска работникам Субподрядчика на время проведения работ**

Куратор по договору после прохождения работниками Субподрядчика вводного инструктажа организует оформление работникам Субподрядчика временных пропусков на период, необходимый для выполнения работ по договору, и выдачу пропусков на проезд авто и спецтехники, материальных пропусков в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте.

**Проведение первичного инструктажа на рабочем месте работникам Субподрядчика**

Куратор по договору непосредственно перед началом выполнения работ по договору организует проведение первичного инструктажа на рабочем месте персоналу Субподрядчика, во время которого знакомит их с рисками, мерами безопасности и порядком взаимодействия с персоналом подразделения по вопросам выполнения работ непосредственно на рабочем месте. Отметка о проведенном инструктаже фиксируется в «Журнале инструктажей на рабочем месте персонала подрядных организаций» подписью инструктирующего и инструктируемых работников, а также во вкладыше к удостоверению о проверке знаний работника Субподрядчика подписью лица, проводившего инструктаж. Персонал Субподрядчика, не прошедший первичный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.

**Допуск к работе Субподрядчика**

Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках Подрядчика осуществляется посредством оформления актов-допусков, нарядов-допусков, нарядов-заданий, распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области ПБ.

Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники.

Также предоставляется документации согласно приведенному ниже перечню.

**Перечень Документации, предоставляемой Субподрядчиком**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Примечание** | **Комментарии** |
|  | План производства работ на высоте или Технологическая карта производства работ на высоте, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов. | Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ на высоте. |  |
|  | План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах или Технологическая карта производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов. | Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ в ограниченных и замкнутых пространствах. |  |
|  | План производства водолазных работ или Проект производства водолазных работ, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов. | Предоставляется в обязательном порядке при производстве водолазных работ. |  |
|  | Организационно-технологическая документация при организации земляных работ, которые оформлялись при организации перечисленных работ на одном из объектов. | Предоставляется в обязательном порядке при производстве земляных работ. |  |
|  | Перечень инструкций по охране труда, инструкции по охране труда для заявленного вида работ в соответствие с "Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н.. | Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. |  |
|  | Наличия в штате организации работников по профессии согласно заявленным работам (Копии документов, подтверждающих актуальные результаты специальной оценки условий труда (Титульный лист отчета СОУТ, подписанный всеми членами комиссии, Раздел 2 Перечень рабочих мест) или штатное расписание). | Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. |  |
|  | Приказы о назначении лица, ответственного за охрану труда в Организации, и лица, ответственного за обеспечение охраны труда при выполнении работ на объектах АО «СибЭР»/ООО «СГК» («Трудовой кодекс РФ»). | Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Организации (при наличии в организации опасных производственных объектов или устройств, поднадзорных Ростехнадзору РФ) (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). | При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений);  При производстве работ с применением сосудов, работающих под давлением (ресиверы и т.д.) |  |
|  | Приказ о назначении ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на объекте (Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 г. № 753н). | При производстве работ, связанных с погрузочно-разгрузочными операциями. |  |
|  | Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС на объекте (ФНиП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461). | При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений) |  |
|  | Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением на объекте (ФНиП " Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536). | При производстве работ с применением газосварочного оборудования;  При производстве работ с применением сосудов, работающих под давлением (ресиверы и т.д.). |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н). | При производстве работ на высоте |  |
|  | Приказ о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска на работы на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). | При производстве работ на высоте по акту-допуску |  |
|  | Приказ о назначении лица, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). | При производстве работ на высоте с применением люльки |  |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). | При производстве работ на высоте |  |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). | При производстве работ на высоте |  |
|  | Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.2020 № 782н). | При производстве работ на высоте |  |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н). | При производстве работ в ОЗП |  |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н). | При производстве работ в ОЗП по акту-допуску |  |
|  | Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр средств коллективных и индивидуальной защиты (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н). | При производстве работ в ОЗП |  |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за разработку и утверждение ППР в ОЗП или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н). | При производстве работ в ОЗП |  |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н). | При производстве работ в ОЗП |  |
|  | Перечень инструкций по охране труда для работников по профессии и отдельным видам работ, по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи при несчастном случае, производственные инструкции для работников, обслуживающих оборудование подконтрольное Ростехнадзору (Трудовой кодекс РФ, Правила противопожарного режима в РФ, Федеральный закон № 116 – ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Листы ознакомления персонала представляются выборочно, по требованию Подрядчика. | Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. |  |
|  | Реестр журналов для обязательного ведения на объекте, в соответствии с заявленными работами. | Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. (Например: Журналы регистрации инструктажей, Журналы учета и проверки инструмента и приспособлений и т.д.) |  |
|  | Копии протоколов и удостоверений проверки знаний членов экзаменационной, аттестационной комиссии подрядной организации (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365), копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках (в соответствии с заявленными работами, для лиц ответственных за безопасное производство работ в электроустановках). | Предоставляется в случае выполнения работ, для выполнения которых необходимо пройти обучение и проверку знаний, аттестацию в соответствии с указанными требованиями. |  |
|  | Копии действующих медицинских заключений первичного/периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования |  |  |

После проверки представленных документов и устранения всех выявленных замечаний Субподрядчиком Куратор по договору связывается с Субподрядчиком для обеспечения допуска персонала Субподрядчика на объект производства работ.

1. **Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Субподрядчику.**

На основании оформленного в соответствии с Приложением Акта проверки подрядной (субподрядной) организации куратор по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.

На основании оформленного акта о несчастном случае (Н-1), произошедшего несчастного случая с работником (работниками) подрядной организации, куратор по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю.

Представитель СОТ, руководители структурных подразделений также имеют право инициировать применение штрафных санкций, направив соответствующую служебную записку в адрес руководителя.

Лицом, инициировавшим применение штрафных санкций, информация об их применении направляется в адрес подразделение СОТ.

Считать грубые нарушения Субподрядчиками правил охраны труда и промышленной безопасности, приведшие к тяжёлым и смертельным травмам работников или имевшие высокий потенциал для наступления таких последствий существенным нарушением соответствующих договоров.

**Перечень штрафных санкций, применяемых к Субподрядчику**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий применения штрафных санкций | Штрафные санкции, руб.  (за каждое выявленное нарушение / за каждый зафиксированный несчастный случай) |
| 1 | Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 1, как Крайне серьезное (КС) | 300 000 |
| 2 | Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 1, как Очень серьезное (ОС) | 200 000 |
| 3 | Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 1, как Серьезное (С) | 100 000 |
| 4 | Произошедший с работником (работниками) подрядной организации несчастный случай со смертельным исходом (в соответствии с оформленным актом о несчастном случаи (Н-1)) | 10 000 000 |
| 5 | Произошедший с работником (работниками) подрядной организации тяжелый или групповой (в соответствии с оформленным актом о несчастном случаи (Н-1) | 5 000 000 |
| 6 | Произошедший с работником (работниками) подрядной организации легкий несчастный случай (в соответствии с оформленным актом о несчастном случаи (Н-1)) | 500 000 |

**Приложение 1**

К порядку взаимодействия сторон в области

производственной безопасности с субподрядчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации**  **Акт проверки подрядной (субподрядной) организации** | |
| Производственная единица |  |
| Подрядная организация |  |
| Дата и номер Договора |  |
| Место производства работ |  |
| Представитель АО «СибЭР»/«ООО СГК» проводящий проверку |  |
| Представитель подрядной (субподрядной) организации |  |
| Проверяемый наряд-допуск, распоряжение (при наличии) |  |
| Дата проверки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Да** | **Нет** | **Не**  **применимо** | **Наименование нарушения требований безопасности** | **Тип выявленного нарушения с разделением по степени нарушения  (КС - крайне серьезное, ОС - очень серьезное, С - серьезное.** | | |
| **КС** | **ОС** | **С** |
|  | **СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Пути перемещения персонала находятся в небезопасном состоянии, на пути имеются препятствия, создающие риски травмирования. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Площадки, лестницы, настилы не содержатся в чистоте. |  |  | **С** |
|  |  |  |  | Проходы, проезды, переходы, лестницы, настилы, площадки и перила повреждены. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Открытые проемы не огорожены либо не закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, настилах превышает предельно допустимые нагрузки данных площадок и настилов. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Рабочие зоны и места не имеют достаточное освещение. |  |  | **С** |
|  |  |  |  | Произведено вмешательство в работу действующего оборудования, а также несанкционированное снятие ограждений, запирающих устройств, замков, блокираторов (системы LOTO и др.), запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных плакатов. | **КС** |  |  |
|  | **ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Работы на высоте выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Строительные леса и подмости не соответствуют требованиям паспорта завода изготовителя, ППР/ТК на монтаж данных конструкций и работе с них, ТУ, инструкциям и регламентам ООО «Сибирская генерирующая компания», а также требованиям Правил по охране труда при работе на высоте. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Работы в ограниченных и замкнутых пространствах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Земляные работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». Места раскопов не ограждены, не приняты меры по исключению обрушения стенок, не обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, не вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации), а в ночное время отсутствует сигнальное освещение. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Работы на дымовых трубах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Работы на мазутном хозяйстве выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Огневые работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Работы с применением подъемных сооружений выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания». | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Газоопасные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Подрядчика, требований, установленных в договоре. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Водолазные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Подрядчика, требований, установленных в договоре. | **КС** |  |  |
|  | **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Работы выполняются без выдачи акта-допуска, наряда-допуска, без отдачи распоряжения, без утверждения перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, без применения ППР/ТК, программы пуско-наладочных работ (ПНР). | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | На месте работ отсутствует производитель работ по наряду или распоряжению с экземпляром наряда-допуска или распоряжения, ответственные лица, не обладают соответствующей квалификацией и не включены в список ответственных лиц, согласованных Подрядчиком. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Записи в наряде-допуске, распоряжении неразборчивые, присутствуют записи карандашом, а также исправления текста в данных документах. |  |  | **С** |
|  |  |  |  | Меры безопасности по подготовке рабочего места неадекватны рискам. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Перед началом работ ответственные лица не прошли целевой инструктаж по безопасному выполнению работы (проверяется методом опроса). |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Обнаружено отсутствие у ответственных лиц, необходимых удостоверений о проверке знаний по охране труда и допуска к специальным работам в соответствии с НТД РФ. |  |  | **С** |
|  |  |  |  | Нахождение работников на территории Подрядчика без прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, противопожарного инструктажа, первичного инструктажа в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Подрядчика, требованиями, установленными в договоре. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | ППР/ТК отсутствует или не содержит достаточных мероприятий по безопасному выполнению работ. | **КС** |  |  |
|  | **МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Раскладка оборудования, материалов и инструмента в рабочей зоне располагается с нарушением требований НТД РФ, ППР/ТК, требований Подрядчика. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Отсутствие периодической проверки или испытания, работа с истекшим сроком проверки или испытания оборудования и инструмента, на которые распространяются требования по периодической проверке и испытанию. |  |  | **С** |
|  |  |  |  | Применение инструмента и приспособлений, используемых при работе не по прямому назначению, неправильное использование (не в соответствии с заданием и условиями выполняемой работы). |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Использование электрофицированного - пневмо-, абразивного, ручного или иного инструмента, газо- или электросварочного оборудования с нарушением требований безопасности НТД РФ и требований Подрядчика, требований, установленных в договоре. | **КС** |  |  |
|  | **ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Нахождение на территории Подрядчика, а также попытка доступа на территорию Подрядчика работников в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, производственными инструкциями, инструкциями по промышленной безопасности, технологическими картами, ППР, актом-допуска, нарядом–допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и другими нормативными документами. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Не доведение до сведения Подрядчика информации о несчастных случаях, случаях микротравматизма, происшествиях без последствий (Nearmiss), опасных ситуациях. |  |  | **С** |
|  |  |  |  | Отсутствие периодической проверки (контроля) выполнения работ руководителем работ (ответственным руководителем работ) по наряду-допуску на соответствие требованиям безопасности рабочего места и соблюдение мер безопасности персоналом. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Обнаружение факта курения вне специально отведенных для этого местах. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Обнаружение факта расширения рабочего места и расширения задания, предусмотренного актом-допуском, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Подрядчика, требований, установленных в договоре. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | При выполнении работы работник не применяет в соответствии с характером деятельности средства индивидуальной защиты (каска, очки, щитки, перчатки, наушники), спецодежду и спецобувь. Или применяет неправильно. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Строительно-монтажные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Подрядчика, требований установленным в договоре. |  | **ОС** |  |
|  | **ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»). |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Отсутствие ограждения опасной зоны и соответствующих знаков безопасности. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Несанкционированное удаление знаков безопасности, установленных Подрядчиком при подготовке рабочего места. | **КС** |  |  |
|  | **ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Транспортные средства и / или машины, используемые для выполнения задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование не соответствуют НТД РФ, требованиям Подрядчика, требованиям, установленным в договоре. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Выявление факта несоблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков безопасности на территории Подрядчика. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Нарушение требований НТД РФ, требований Подрядчика, требований, установленных в договоре, по перевозке персонала и перемещения груза. |  | **ОС** |  |
|  | **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Отсутствие средств эвакуации в непосредственной близости к рабочему месту и средств для оказания первой помощи. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Отсутствие знаний по действиям в случае аварийных ситуаций и случае травмирования и ухудшения самочувствия персонала. | **КС** |  |  |
|  | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ** | | | | | | |
|  |  |  |  | Квалификация персонала не соответствует характеру выполняемой работы в электроустановке требованиям НТД РФ, требованиям Подрядчика, требованиям установленных в договоре. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Работникам не предоставлены в установленном порядке права работы в электроустановках в качестве ответственных лиц. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Работникам не проведен первичный инструктаж, инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки и персонал не ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой проводятся работы. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Нахождение ответственных лиц или персонала в действующей электроустановке без получения ключа от данной электроустановки у оперативного персонала Подрядчика. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Нахождения работника в электроустановке и производство работ без введения в состав бригады в соответствии с требованиями НТД РФ. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Установка в рабочее положение и работа подъемных сооружений в электроустановках выполняется в условиях отсутствия работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Подрядчика, требованиями, установленными в договоре. | **КС** |  |  |
|  |  |  |  | Обнаружение факта невозврата ключей от электроустановки ежедневно по окончанию осмотра или работы в электроустановке. |  | **ОС** |  |
|  |  |  |  | Обнаружение факта работы производителя работ, наблюдающего, членов бригады одновременно по нескольким открытым нарядам-допускам. | **КС** |  |  |

Заметки и примечания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель  АО «СибЭР»/«ООО СГК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | Подпись |  | Фамилия. И. О. |
| Представитель  Подрядной(субподрядной) организации: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | Подпись |  | Фамилия. И. О. |